表二 風險評估表 (標準版)
	工程名稱
	工程地點
	評估日期
	評估人員
	審    核

	
	
	
	
	環安組
	總務處

	行政大樓永久電源
	行政大樓
	111/10/01
	
	
	



	作業名稱
	危害辨識與後果
	現有防護措施
	評估風險
	降低風險所採取之措施
	控制後預估風險

	
	
	
	嚴重度
	可能性
	風險等級
	
	嚴重度
	可能性
	風險等級

	電氣設備安奘
	感電
	1.電氣設備裝置及線路應符合相關規定。
	3
	1
	3
	施工材料需符合CNS國家標準
	1
	1
	1

	電氣設備安奘
	感電
	2.電氣機具帶電部分之護圍或被覆。
	3
	1
	3
	使用合格之披覆材
	1
	1
	1

	吊掛
	物體飛落
	吊運物料時，吊掛之 重量不得超過該設備 所能承受之最高負 荷，且應加以標示。
	4
	2
	8
	於固定式起重機標 示吊升荷重範圍內 作業。
	2
	1
	2

	吊掛
	物體飛落
	吊運作業中應於運轉 時採取防止吊掛物通 過人員上方及人員進 入吊掛物下方之設備 或措施。
	4
	2
	8
	吊運時採2點吊掛 ，並禁止人員進入 吊運作業範圍。
	2
	1
	2

	吊掛
	物體飛落
	工作場所有物體飛落 之虞者應設置防止物 體飛落設備。
	4
	2
	8
	吊運作業範圍內以 警示帶等標示。
	2
	1
	2

	吊掛
	物體飛落
	鋼架吊運組配作業 之安全設施備。
	4
	2
	8
	中間柱吊運時尾 端以繩索固定
	2
	1
	2

	電焊作業
	焊接
	電焊作業使用之焊接 柄應有相當之絕緣耐 力及耐熱性。
	4
	2
	8
	電焊把柄使用標準 規格產品。
	2
	1
	2
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